〔별표 2〕 지진안전 시설물 자체평가서 작성요령 (제5조 관련)

1. 일반사항

1) 지진안전 시설물 자체평가서는 내진성능평가자에 의해 작성되어야 하며 건축주등은 내진성능평가자를 평가서에 명시하여야 한다.

2) 현장조사

내진성능평가자는 인증항목 중에서 현장조사 등이 필요한 항목에 대하여는 현장조사를 실시하여 자체평가서를 작성해야 한다.

2 작성방법

1) 자체평가서 구성

① 자체평가서는 성능평가보고서와 구조감리보고서로 구분하여 작성한다.

② 성능평가보고서는 반드시 완공도면에 근거하여 건축구조기준 및 시설안전공단의 내진성능평가요령에 따라 대상시설물의 내진성능을 평가한 보고서로 인증기관이 제시한 순서에 따라 구성되어야 한다. 다만,「지진·화산재해대책법」제14조에 따라 별도의 내진설계기준을 정한 시설은 그 기준에 따를 수 있다.

③ 구조감리보고서는 내진저항요소가 완공도면에 맞게 시공되었음을 확인할 수 있어야 하며 인증기관이 제시한 순서에 따라 구성되어야 한다.

④ 각 보고서에는 제출된 보고서가 사실임을 입증할 수 있도록 도면, 계산서, 해석파일, 해석결과, 사진, 동영상 등이 첨부되어야 한다.

3) 자체평가서 제출

신청자가 제출하여야 하는 자체평가서는 원본이어야 하며, 건축주등도 1부 이상을 보관해야 한다.(디지털자료로 제출 가능)

4) 비밀에 관한 사항

평가서의 내용 중 비밀(대외비 포함)로 분류되어야 할 사항은 별책으로 분리, 작성할 수 있다.

5) 기명 및 날인에 관한 사항

제출하는 서류에는 설계자 및 전문가(제4조제2항제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자격을 갖춘 자를 말한다. 이하 같다)의 날인 및 그 자격을 증명하는 서류가 포함되어야 한다. 다만, 설계자 및 전문가의 날인을 받기 어려운 경우에는 공사감리자 및 건축주의 날인으로 갈음할 수 있다.